0 2 4 6 8 0

2

4

6

8

Hs at X6 (m, 0.055 - 0.155 Hz)

Hs at 44014 (m, 0.055 - 0.155 Hz)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0

0.1

0.2

0.3

0.4

fp at X6 (Hz) fp at 44014 (Hz)

-100 0 100

-150

-100 -50 0 50 100 150

th1 at X6 (Hz) th1 at 44014 (Hz)

0 20 40 60 80 0

20

40

60

80

sth1 at X6 (Hz) sth1 at 44014 (Hz)